|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт.** |
| 1 | Тип двигателя-электрический  Центр тяжести, мм-500  Номинальная грузоподъемность, кг-1500  Тип мачты- трехсекционная со свободным ходом  Длина вил -1200мм  Высота подъема, мм – 4500-5000  Шины суперэластик  Наличие каретки бокового смещения  Наличие звукового сигнала заднего хода  Наличие луча безопасности (спереди, сзади)  Наличие системы автоматического долива дистиллированной воды  Запасной АКБ (страна ЕС/Япония)  Страна происхождения -Япония/ ЕС | 3 |
| 2 | **Требования для поставщика:**  - поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ  - наличие центра сервисного обслуживания в радиусе 200 км от г. Набережные Челны  - доставка осуществляется до склада покупателя |  |
| 3 | **Требования к оформлению заявки участника:**  В заявке участника должна быть отражена следующая информация:  - наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции.  - точный гарантийный период  - гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новая, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо) |  |
| 4 | **Срок поставки**  Январь 2022г. |  |
| 5 | **Требования к условиям оплаты:**  - закупка через лизинговую компанию  - условия оплаты указаны в проекте договора и прописываются в зависимости от договоренности сторон, после оценки Поставщика |  |

**Техническое требование на закупку электрического погрузчика**