|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт.** |
| 1 | Тип двигателя-электрическийЦентр тяжести, мм-500Номинальная грузоподъемность, кг-1500Тип мачты- трехсекционная со свободным ходомДлина вил -1200ммВысота подъема, мм – 4500-5000Шины суперэластикНаличие каретки бокового смещенияНаличие звукового сигнала заднего ходаНаличие луча безопасности (спереди, сзади)Наличие системы автоматического долива дистиллированной водыЗапасной АКБ (страна ЕС/Япония) Страна происхождения -Япония/ ЕС | 3 |
| 2 | **Требования для поставщика:**- поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ - наличие центра сервисного обслуживания в радиусе 200 км от г. Набережные Челны- доставка осуществляется до склада покупателя |  |
| 3 | **Требования к оформлению заявки участника:**В заявке участника должна быть отражена следующая информация: - наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. - точный гарантийный период- гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новая, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо) |  |
| 4 | **Срок поставки**Январь 2022г. |  |
| 5 | **Требования к условиям оплаты:** - закупка через лизинговую компанию- условия оплаты указаны в проекте договора и прописываются в зависимости от договоренности сторон, после оценки Поставщика  |  |

**Техническое требование на закупку электрического погрузчика**