|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке. | | | | | | | | |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. без НДС. руб. | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | | | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1. | Подиум из OSP фанеры, толщина 18мм. | 14 | шт | 24000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х1000х400мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.2. | Подиум из OSP фанеры, толщина 18мм. | 6 | шт | 18500 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х500х400мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.3 | Декоративная перегородка, габаритные размеры 5600х2600мм. | 1 | шт | 52000 | Изготавливается из фанеры OSP толлщиной 18мм, путем фрезеровки на станке с програмным управлением. Сборка, основа деревянный брус 40х40мм. Покрытие позрачный акриловый лак, нанесение четыре слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.4 | Фрагмент подиума на лестнице1 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 56000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковой фрагмент окрашеивается желтым и голубым цветом. Габаритные размеры 2220х1200х1200мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.5 | Фрагмент подиума на лестнице2 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 25000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковые части окрашиваются в черный и красный цвет. Габаритные размеры 750х700х700мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление доставка и установка. | | | нет |
| 1.6 | Фрагмент подиума на лестнице 3 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 48000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковая часть окрашиваются в желтый. Габаритные размеры 2340х750х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.7 | Фрагмент подиума на лестнице 4 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 41500 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковая часть окрашиваются в красный цвет. Габаритные размеры 1440х944х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.8 | Фрагмент подиума на лестнице 5 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 38000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковые части окрашиваются в голубой и черный цвета. Габаритные размеры 1440х700х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.9 | Фрагмент подиума на лестнице 6 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 2 | шт | 28000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х1000х450мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.10 | Фрагмент подиума на лестнице 7 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 23000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окрашиваются в красный цвет. Габаритные размеры 750х750х750мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.11 | Фрагмент подиума на лестнице 8 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 25500 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 940х1000х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.12 | Стелаж №1 | 4 | шт | 25500 | изготавливается из фанеры OSP толщиной 18мм, габаритные размеры 460х2200мм глубину и ширину уточнить после проведения подготовительных строительных работ,тарец шлифуется и покрывается отдельно. Окрашивается прозрачным акриловым лаком в 4 слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.13 | Стелаж №2 | 4 | шт | 23500 | изготавливается из фанеры OSP толщиной 18мм, габаритные размеры 460х16800мм глубину и ширину уточнить после проведения подготовительных стиготовление, доставка и установка.роительных работ,тарец шлифуется и покрывается отдельно. Окрашивается прозрачным акриловым лаком в 4 слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| 1.14 | Фрагмент подиума на лестнице 8 из OSP фанеры, толщина 18мм. | 1 | шт | 27000 | Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окрашиваются в серый цвет. Габаритные размеры 750х750х750мм. Встоимость входит изготовление, доставка и установка. | | | нет |
| Условия отгрузки товара | | | | | | | | |
| 2.1. | Дата к которой товар/услуга должен быть доставлен/выполнена | | | | | | в течение 30 календарных дней с момента заключения договора | |
| 2.2. | Адрес места поставки | | | | | | Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.Кулакова,18 | |
| 2.3. | Условия поставки | | | | | | Доставка до места установки Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 18, 2 этаж | |
| 2.4. | Цена товара устанавливается с учетом доставки да/нет | | | | | | да | |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке с монтажом/без монтажа | | | | | | Монтаж системы осуществляется силами и за счёт поставщика. | |
| Требования к Поставщику | | | | | | | | |
| 3.1. | Требование (заверения) о том, товар должен быть новым | | | | | да | | |
| 3.2. | Требования к гарантийному сроку | | | | | Гарантия на товар обязательна | | |
| Обязательные документы от Поставщика | | | | | | | | |
| 4.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | | | | | - | | |
| 4.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | | | | | - | | |
| Инициатор закупки | | | | | | | | |
| 5.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | | | | | Андрей Игоревич Репин | | |
| 5.2. | Контактный телефон | | | | | +7928-321-03-05 | | |
| 5.3. | Контактный e-mail | | | | | woofermann@yandex.ru | | |

Согласовано:

Генеральный директор ООО «СКИП»Мастер» А.С.Гордеев

Приложение №1

| № п/п | Технические характеристики товара | Визуализация |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | Подиум из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х1000х400мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 2 | Подиум из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х500х400мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 3 | Декоративная перегородка, габаритные размеры 5600х2600мм.  Изготавливается из фанеры OSP толлщиной 18мм, путем фрезеровки на станке с програмным управлением. Сборка, основа деревянный брус 40х40мм. Покрытие позрачный акриловый лак, нанесение четыре слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 4 | Фрагмент подиума на лестнице1 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковой фрагмент окрашеивается желтым и голубым цветом. Габаритные размеры 2220х1200х1200мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 5 | Фрагмент подиума на лестнице2 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковые части окрашиваются в черный и красный цвет. Габаритные размеры 750х700х700мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление доставка и установка. |  |
| 6 | Фрагмент подиума на лестнице 3 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковая часть окрашиваются в желтый. Габаритные размеры 2340х750х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 7 | Фрагмент подиума на лестнице 4 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковая часть окрашиваются в красный цвет. Габаритные размеры 1440х944х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 8 | Фрагмент подиума на лестнице 5 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя, боковые части окрашиваются в голубой и черный цвета. Габаритные размеры 1440х700х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 9 | Фрагмент подиума на лестнице 6 из OSP фанеры, толщина 18мм  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 1000х1000х450мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 10 | Фрагмент подиума на лестнице 7 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окрашиваются в красный цвет. Габаритные размеры 750х750х750мм. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 11 | Фрагмент подиума на лестнице 8 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окраска прозрачным лаком в четыре слоя. Габаритные размеры 940х1000х450мм. Подгонка к колонне и ступеням при монтаже на месте. В стоимость входит  изготовление, доставка и установка. |  |
| 12 | Стелаж №1  Изготавливается из фанеры OSP толщиной 18мм, габаритные размеры 460х2200мм глубину и ширину уточнить после проведения подготовительных строительных работ,тарец шлифуется и покрывается отдельно. Окрашивается прозрачным акриловым лаком в 4 слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. | |  | | --- | |  | |
| 13 | Стелаж №2  Изготавливается из фанеры OSP толщиной 18мм, габаритные размеры 460х16800мм глубину и ширину уточнить после проведения подготовительных стиготовление, доставка и установка.роительных работ,тарец шлифуется и покрывается отдельно. Окрашивается прозрачным акриловым лаком в 4 слоя. В стоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
| 14 | Фрагмент подиума на лестнице 8 из OSP фанеры, толщина 18мм.  Сборка на каркасе из деревянного бруса 40х40 мм. Кромка обрабатывается механическим способом. Окрашиваются в серый цвет. Габаритные размеры 750х750х750мм. Встоимость входит изготовление, доставка и установка. |  |
|  | Итого: |  |

Согласовано:

Генеральный директор А.С.Гордеев