|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** |
| 1 | Тип двигателя-дизельный  Центр тяжести, мм-600  Номинальная грузоподъемность, кг-5000  Тип мачты- двухсекционная  Длина вил -1200мм  Высота подъема, мм- 3000  Шины суперэластик  Наличие звукового сигнала заднего хода  Наличие луча безопасности (спереди, сзади)  Страна происхождения -Япония/ ЕС | 1 |
| 2 | **Требования для поставщика:**  - поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ  - наличие центра сервисного обслуживания в радиусе 200 км от г. Набережные Челны  - доставка осуществляется до склада покупателя |  |
| 3 | **Требования к оформлению заявки участника:**  В заявке участника должна быть отражена следующая информация:  - наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции.  - точный гарантийный период  - гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новая, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо) |  |
| 4 | **Срок поставки**  до 31 декабря 2021 г. |  |
| 5 | **Требования к условиям оплаты:**  - закупка через лизинговую компанию  - условия оплаты указаны в проекте договора и прописываются в зависимости от договоренности сторон, после оценки Поставщика |  |

**Техническое требование на закупку дизельного погрузчика**