|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** |
| 1 | Тип двигателя-дизельныйЦентр тяжести, мм-600Номинальная грузоподъемность, кг-5000Тип мачты- двухсекционнаяДлина вил -1200ммВысота подъема, мм- 3000Шины суперэластикНаличие звукового сигнала заднего ходаНаличие луча безопасности (спереди, сзади)Страна происхождения -Япония/ ЕС | 1 |
| 2 | **Требования для поставщика:**- поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ - наличие центра сервисного обслуживания в радиусе 200 км от г. Набережные Челны- доставка осуществляется до склада покупателя |  |
| 3 | **Требования к оформлению заявки участника:**В заявке участника должна быть отражена следующая информация: - наименование марки, модели транспортного средства, завода-изготовителя и года выпуска продукции. - точный гарантийный период- гарантийное письмо в свободной форме о том, что техника заводского изготовления новая, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо) |  |
| 4 | **Срок поставки**до 31 декабря 2021 г. |  |
| 5 | **Требования к условиям оплаты:** - закупка через лизинговую компанию- условия оплаты указаны в проекте договора и прописываются в зависимости от договоренности сторон, после оценки Поставщика  |  |

**Техническое требование на закупку дизельного погрузчика**