|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| № п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Технические характеристики | Кол-во | Цена за ед. | Сумма с НДС, руб. | Рассматриваются ли аналоги |
| 1. **Зона ресепшн:**
 |
| 1.1 | Шкаф распашнойна всю стену буквой Г  | Размеры 2810х2460х720 Корпус: ЛДСП светло серый, фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго/ ЛДСП бетон чикаго + зеркало.Петли без доводчиков | 1 шт. | 92000,00 | 92000,00 | да |
| 1.2 | Ресепшн | Размеры 2230х2050х750 х600 Цоколь – ЛДСП ДУБ санома,Столешница 32мм – пластик (со стыком) Arpa 3416 mikaФасады – эмаль белая (глянец), направляющие push-to-open (китай).Подсветка светодиодная лента 4000к, профиль накладной, трансформатор с установкой без подключения.Стеновая панель – пластик Arpa 3416 mika. Отверстия под электрику. | 1 шт. | 72000,00 | 72000,00 | да |
| 1.3 | Гардероб для посетителей | Размеры 1540х2400х600 Шкаф-купе напольная система. Профиль форма П (премиал) хром матовый, заполнение зеркало. Корпус ЛДСП светло серый (Эггер) | 1 шт. | 45000,00 | 45000,00 | да |
| 1.4 | Мини-кухня | Размеры 1800х1950х2400 х600 Фасады/ корпус ЛДСП слейт. Столешница бетон 38мм (скиф). направляющие push-to-open (китай),петли без доводчиков + типон, антресоль газлифты без доводчиков + типон,сушка хром в базу 500мм | 1 шт. | 120000,00 | 120000,00 | да |
| 1. **Кабинет 2**
 |
| 2.1 | Стеллаж  | Размеры 2900х2300х590 Корпус: ЛДСП светло серый, обклад 32 мм ЛДСП дуб санома, фасады, эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго/ ЛДСП бетон чикаго светлый.Петли без доводчиков+ типон | 1 шт. | 165000,00 | 165000,00 | да |
| 2.2 | Гардероб | Размеры 970х2400х600Корпус: ЛДСП светло серый,фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго светлый. Петли без доводчиков+ типонВешало | 1 шт. | 62000,00 | 62000,00 | да |
| 2.3 | Тумба | Размеры 1150x650x500Цоколь ЛДСП Бетон чикаго,Корпус 32 мм ЛДСП Дуб санома,Фасад – белая эмаль глянец, направляющие push-to-open (китай). | 1 шт. | 37000,00 | 37000,00 | да |
| 2.4 | Стол угловой Стол приставка  | Размеры углового стола 2500х2350х750Столешница 32мм. ЛДСП дуб санома/ ЛДСП бетон чикаго светлый. На фасадной части – обои (согласовать с Заказчиком), металлические опоры цвет сатин матовый.- ящики под столешницей;- полкиРазмеры стола приставка 1500х1500х710 | 1 шт. | 99450,00 | 99450,00 | да |
| 2.5 | Перегородка  | Размеры 450х2400х8Стекло лакомат 8мм. Крепиться через профиль цвет алюминий | 1 шт. | 18500,00 | 18500,00 | да |
| 2.6 | Подоконник | Размеры 5400х370х100ЛДСП 16 мм. Со стыком, состоит из 3 частейНакладки декоративные на местах стыка | 1 шт. | 19300,00 | 19300,00 | да |
| 1. **Зона отдыха:**
 |
| 3.1 | Шкаф-купе  | Размеры 1640х2430х600 Шкаф-купе напольная система. Профиль форма П (премиал) хром матовый, заполнение зеркало. Корпус: ЛДСП светло серый | 1 шт. | 42000,00 | 42000,00 | да |
| 3.2 | Шкаф распашной  | Размеры 1300х2490х550Корпус: ЛДСП светло серый, фасады эмаль белый глянец + вставки бетон чикаго. Петли без доводчиков | 1 шт. | 79000,00 | 79000,00 | да |
| 3.3 | Зона каминаПолки.  | Размеры полки 1900х500 х32ЛДСП дуб санома 32 мм с монтажом, вертикальная торцовка | 1 шт. | 23900,00 | 23900,00 |  |
| 1. Кабинет руководителя:
 |
| 4.1 | Панели настенные | Размеры 500\*2300 (1.6)ЛДСП 16 мм Бетон чикаго светлый, крепится вплотную к стене.Без подключения светильника. | 2 шт. | 6530,00 | 13060,00 | да |
| 4.2 | Подоконник  | Размеры 4130х360х100ЛДСП 16 мм Бетон чикаго светлый, со стыком, состоит из 3 частей;На местах стыка накладки декоративные | 1 шт. | 28000,00 | 28000,00 | да |
| 4.3 | Стеллаж  | Размеры 2632х1364х400Корпус: ЛДСП дуб санома, фасады эмаль белый глянец, петли без доводчиков+ типон | 1 шт. | 82000,00 | 82000,00 | да |
| 4.5 | Переговорный стол | Размеры 1400х1400х750Столешница 32мм ЛДСП бетон чикаго светлый, кромка 2 мм под цвет.Подстолье эмаль белый глянец, ЛДСП бетон чикаго светлый | 1 шт. | 62000,00 | 62000,00 | да |
| 4.6 | Стол приставной  | Размеры 1500х2000х710 Столешница 32мм ЛДСП дуб санома, подстолье эмаль белый глянец , ЛДСП бетон чикаго светлый, кромка 2 мм  | 1 шт. | 65200,00 | 65200,00 | да |
| 4.7 | Рабочий стол | Размеры 2350х2500х750 х750Столешница 32мм эмаль белый глянец, корпус эмаль белый глянец , ЛДСП бетон чикаго светлый, ЛДСП дуб санома.Беспроводная зарядка с креплением под стол ПОЛИ Т13 | 1 шт. | 161700,00 | 161700,00 | да |
| 4.8 | Мебельная перегородка. (1.4)  | Размеры 2250х1200ЛДСП 32 мм бетон чикаго светлый, эмаль белый глянец 32мм, стекло лакомат.  | 1 шт. | 49000,00 | 49000,00 | да |
| 4.9 | Мебельная конструкция (1.7)  | Мебельная конструкция размеры 2500х600/ угловой стеллаж размеры 2500х600х300 ЛДСП 16мм дуб санома | 1 шт. | 45900,00 | 45900,00 | да |
| 4.10 | Панель (1.9)  | Размеры 2400х3765х270ЛДСП 16 мм дуб санома.. Со стыком по длинной стороне | 1 шт. | 28000,00 | 28000,00 | да |
|  |  | **Итого в руб. с НДС:** | **1 410 010,00**  |

|  |
| --- |
| **Условия отгрузки товара/услуги** |
| 5.1. | Срок поставки/выполнения | 45 рабочих дней с даты подписания договора |
| 5.2. | Адрес места поставки | г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45 |
| 5.3. | Условия поставки/разгрузки | Поставка и разгрузка до офиса АО «КИП «Мастер» 2 этаж |
| 5.4. | Затраты на поставку/разгрузку  | Затраты на поставку до офисов АО «КИП «Мастер» включены в стоимость |
| 5.5. | Требования к монтажу и наладке | Затраты по сборке включены в стоимость |
| 5.6. | Требования к гарантийному сроку | Не менее 24 месяцев |
| 5.7. | Дополнительная информация | Дизайн проект и схема расстановки прилагаются |

|  |
| --- |
| **Требования к Поставщику** |
| 6.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) |  - |
| 6.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | - |
|  |
| **Инициатор закупки** |
| 7.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Хамзин Ринат Радикович; зам. технического директора по строительствуАлиев Руслан Арсенович; ведущий инженер ПТО |
| 7.2. | Контактный телефон |  (8552) 53-45-21; 53-45-30 |
| 7.3. | Контактный e-mail | Khamzin.RR@kamaz.rualievra@kipmaster.ru |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству Хамзин Р.Р.