|  |
| --- |
| **Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке.** |
| п/п | Наименование лота | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед.без НДС  | ГОСТ/ ТУ Технические характеристики товара; комплектация | Рассматриваются ли аналоги, если да, то какие |
| 1.1. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 8 | шт | 598 666,67 ₽ | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-4000 в-4500.Тип монтажа: повышенный, вал снизу.Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр.Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов.Окрашенные торсионные пружины.Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.2. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покрытием стойким к царапинам | 8 | шт | 75 833,33 ₽ | - | нет |
| 1.3. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 3 | шт | 615 500,00 ₽ | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-4000 в-4700.Тип монтажа: повышенный, вал снизу.Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр.Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов.Окрашенные торсионные пружины.Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.4. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покрытием стойким к царапинам | 3 | шт | 75 833,33 ₽ | - | нет |
| 1.5. | Электропривод TARGO с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей TR-10024-400KIT400В | 11 | шт | 65 833,33 ₽ | max крутящий момент 100Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%. Внешний блок управления CUID-400N со встроенным радиоприемником, два четырехканальных пульта AT-4N, монтажный комплект | нет |
| 1.6. | Секционные промышленные панорамные ворота «Alutech серия AluPRO. | 1 | шт | 416 583,33 ₽  | Тип полотна: АЛПС (панорамные + сэндвич панели). Размер: ш-3600 в-3550.Тип монтажа: низкий.Рисунок сэндвич-панелей: узкий гофр.Цвет: RAL 7016. Ресурс пружин – 25000 циклов.Окрашенные торсионные пружины.Двойное остекление из SAN стекла 26 мм. | нет |
| 1.7. | Остекление тонированное двустороннее Тонированный SAN: с белым оттенком Opal / с серым оттенком Gray smoke / с коричневым оттенком Brown с покрытием стойким к царапинам | 1 | шт | 53 333,33 ₽  | - | нет |
| 1.8. | Электропривод TARGO с системой механической разблокировки и цепью ручного управления и набором кабелей TR-5024-400KIT 400В | 1 | шт | 58 250,00 ₽  | max крутящий момент 50Н/м, IP65, интенсивность эксплуатации 60%. Внешний блок управления CUID-400N со встроенным радиоприемником, два четырехканальных пульта AT-4N, монтажный комплект | нет |
| 1.9. | Монтаж секционных ворот | 12 | услуга | 16 666,67 ₽  | - | нет |
|  |
| **Условия отгрузки товара/услуги** |
| 2.1. | Срок поставки/выполнения | 15 рабочих дней с даты подписания договора |
| 2.2. | Адрес места поставки | Мензелинский тракт, 20/2 |
| 2.3. | Условия поставки/разгрузки | Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Покупателя |
| 2.4. | Затраты на поставку/разгрузку  | Затраты на поставку включены в стоимость |
| 2.5. | Требования к монтажу и наладке | Монтаж включен в стоимость договора |
| 2.6. | Требования к гарантийному сроку | Гарантия обязательна |
| 2.7. | Дополнительная информация | - |
|  |
| **Требования к Поставщику** |
| 3.1. | Наличие лицензий, сертификатов, допусков (указать какие) | Сертификаты на товар |
| 3.2. | Указать дополнительные требования (если имеются) | Наличие у Поставщика квалифицированного персонала для оказания услуг монтажа ворот |
|  |
| **Инициатор закупки** |
| 4.1. | Контактное лицо (Ф.И.О., должность) | Масленников Дмитрий Вячеславович |
| 4.2. | Контактный телефон | +7 (8552)53-48-26 |
| 4.3. | Контактный e-mail | tender@kipmaster.ru |

Согласовано:

Зам. технического директора по строительству Хамзин Р.Р.