***Техническое задание на закупку погрузочно-разгрузочной техники***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** |
| 1 | TCM FD35T3SТип двигателя-дизельныйЦентр тяжести, мм-500Номинальная грузоподъемность, кг-3500Двигатель- UD TRUCKS QD32Тип мачты- двухсекционная со свободным ходомВысота подъема, мм-3000Свободный ход, мм-905Шины суперэластикКаретка смещения | 1 |
| 2 | Требования для поставщика:- поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ - наличие сервисной службы в г. Набережные Челны- сроки поставки –в течении 10 рабочих дней после подписания договора поставки- доставка до склада покупателя |  |