***Техническое задание на закупку погрузочно-разгрузочной техники***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование** | **Количество, шт** |
| 1 | TCM FD35T3S  Тип двигателя-дизельный  Центр тяжести, мм-500  Номинальная грузоподъемность, кг-3500  Двигатель- UD TRUCKS QD32  Тип мачты- двухсекционная со свободным ходом  Высота подъема, мм-3000  Свободный ход, мм-905  Шины суперэластик  Каретка смещения | 1 |
| 2 | Требования для поставщика:  - поставщик является официальным дистрибьютером / дилером на территории РФ  - наличие сервисной службы в г. Набережные Челны  - сроки поставки –в течении 10 рабочих дней после подписания договора поставки  - доставка до склада покупателя |  |